

**NÁVOD PRO PROGRAMOVÁNÍ RÁDIO PULTU TRANSMITTER 4**

**1. ÚČEL POUŽITÍ**

Rádio pult DoorHan je určen pro dálkové ovládání automatiky DoorHan, a kromě toho automatiky od jiných výrobců za předpokladu použití externího přijímače DoorHan DHRE2. Pult má 4 rádio kanály a dovoluje ovládat čtyři zařízení.

**2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | Transmitter 4 |
| **Baterie pro napájení** | 12V, type 27A |
| **Frekvence** | 433 MHz |
| **Počet kanálů** | 4 |
| **Rozsah pracovních teplot** | -20 ˚C až +50 ˚C |

**3. PROGRAMOVÁNÍ**

**Programování pultů s přijímačem DHRE-2**

1. Před začátkem programování lze vyčistit paměť přijímače od dříve zapsaných kódů pultů (doporučuje se při prvním nastavení). Za tímto účelem po zapnutí napájení přidržujte tlačítko zápisu pultů v stisknutém stavu po dobu 10 sekund (SW1 – pokud se používá konektor přijímače CH1, SW2 – pokud se používá CH2). Indikátor LED1 bude blikat po dobu 10 sekund, potom zhasne a opět dvakrát blikne, čímž potvrdí odstranění zapsaných do paměti kódů.
2. Pro zápis kódu pultu stiskněte a přidržujte po dobu 3 sekund tlačítko „SW1“ na desce rádio přijímače – pro nastavení elektrického pohonu připojeného k výstupu CH1, tlačítko „SW2“ – pro nastavení elektrického pohonu připojeného k výstupu CH2, přitom se rozsvítí indikátor LED1 na přijímači. Potom stiskněte a přidržujte potřebné tlačítko na pultu dálkového ovládání po dobu 2-3 sekund. Pozor! Po provedení procedury do paměti rádio přijímače se zapisuje jenom jedno tlačítko.
3. Pro nastavení několika pultů opakujte zápis kódu pro ostatní pulty.



**Programování pultů s vestaveným přijímačem elektrického pohonu SE-750/120**

1. Před začátkem programování lze vyčistit paměť přijímače od dříve zapsaných kódů pultů (doporučuje se při prvním nastavení). Za tímto účelem stiskněte a přidržujte tlačítko „R“. Na Vašem displeje se objeví „0“. Přidržujte tlačítko „R“ ve stisknutém stavu, dokud nezmizí „0“ z displeje.
2. Každému tlačítku na pultu odpovídá určitý kanál pro ovládání (obr.), jehož volba se uskutečňuje v bodě 5 programování („Nastavení tlačítka ovládání“). Defaultně pohon nastaven na 1. nebo 2. tlačítko – v závislosti na programu kontroléru.
3. Pro zápis kódu pultu stiskněte tlačítko „R“. V levé části displeje se objeví „0“ a hned zmizí. Dvakrát stiskněte tlačítko na pultu.
4. Ostatní pulty se programují analogicky.

Společnost „DoorHan“ děkuje Vám za koupi naší produkce. Věříme, že budete spokojeni s kvalitou daného výrobku. Pro informaci ohledně koupě, distribuce a servisu prosím obraťte se na naše regionální zastoupení nebo centrální ofis společnosti, který se nachází:

Doorhan s.r.o.

Královský Vrch 2018

432 01 Kadaň

E-mail: europe@doorhan.com

www.doorhan.cz

**MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO TRANSMITTER 4**

**EC DEKLARACE O SHODĚ**

My: DoorHan Europe, s.r.o.

Boženy Němcové 1689, 43201 Kadaň, Česká Pepublika

Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že:

* Deklarujeme, že:

zařízení model TRANSMITTER 4

* Odpovídá hlavním bezpečnostním požadavkům následujících direktiv:

73/23/EEC a následujícího dodatku 93/68/EEC

89/336/EEC a následujícího dodatku 92/31/EEC a 93/68/EEC

Dodatečná poznámka:

Tyto výrobky byly podrobeny zkoušce v rámci typické sériově vyráběné konfigurace (veškeré produkty vyráběné společnosti DoorHan Europe, s.r.o.)



01.03.2010 Mikhail Kiselev Generální Ředitel

Datum, podpis